|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nut M12 DIN934, ASTM A194-7, Hot dip galvanized ASTM A153 Cl.C | PCS | 16 |
| Nut M14 DIN934, ASTM A194-7, Hot dip galvanized ASTM A153 CI.C | PCS | 16 |
| Nut M16 DIN934, ASTM A194-7, Hot dip galvanized ASTM A153 CI.C | PCS | 104 |
| Stud M 12 x 70 DIN 976/ B , ASTM A 320 L 7, Hot dip galvanized ASTM A153Cl . \_ \_ C | PCS | 8 |
| Stud M16x100 DIN976/B, ASTM A320 L7, Hot dip galvanized ASTM A153 CI.C | PCS | 8 |
| Stud M 16 x 90 DIN 976/ B , ASTM A 320 L 7, Hot dip galvanized ASTM A 153 CLC | PCS | 8 |
| Stud M 16 x 95 DIN 976/ B , ASTM A 320 L 7, Hot dip galvanized ASTM A 153 CLC | PCS | 16 |
| Stud M14x80 DIN976/B, ASTM A320 L7, Hot dip galvanized ASTM A153 CI.C | PCS | 8 |
| Stud М16-8gх90 ВТ1-0 | PCS | 56 |
| Stud M16x80 DIN976/B, ASTM A320 L7, Hot dip galvanized. ASTM A153 CI.C | PCS | 4 |